Local à Paris 2ème arrondissement :

Segment : LAN (Local Area Network)

Adresse IP du segment : 10.0.2.0/24

Equipements :

Routeur/gateway : 10.0.2.1

Serveur 1 : 10.0.2.10

Serveur 2 : 10.0.2.11

Borne Wi-Fi : 10.0.2.20

Autres équipements : à définir selon les besoins du local

Local à Paris 3ème arrondissement :

Segment : LAN (Local Area Network)

Adresse IP du segment : 10.0.3.0/24

Equipements :

Routeur/gateway : 10.0.3.1

Serveur 1 : 10.0.3.10

Serveur 2 : 10.0.3.11

Borne Wi-Fi : 10.0.3.20

Autres équipements : à définir selon les besoins du local

Local à Paris 4ème arrondissement :

Segment : LAN (Local Area Network)

Adresse IP du segment : 10.0.4.0/24

Equipements :

Routeur/gateway : 10.0.4.1

Serveur 1 : 10.0.4.10

Serveur 2 : 10.0.4.11

Borne Wi-Fi : 10.0.4.20

Autres équipements : à définir selon les besoins du local

Local à Paris 12ème arrondissement :

Segment : LAN (Local Area Network)

Adresse IP du segment : 10.0.12.0/24

Equipements :

Routeur/gateway : 10.0.12.1

Serveur 1 : 10.0.12.10

Serveur 2 : 10.0.12.11

Borne Wi-Fi : 10.0.12.20

Autres équipements : à définir selon les besoins du local